SƠ ĐỒ QUY TRÌNH HỆ THỐNG XEM MẪU SƠN GỖ
(WORKFLOW SOP)
Hướng dẫn vận hành quy trình chuẩn (SOP) phân tích mẫu và đối chiếu cơ sở dữ liệu BTChem


1. Sơ đồ bảng luồng công việc vận hành
	Bước
	Tên Giai Đoạn
	Thư mục / Tài liệu liên quan
	Mô tả hành động của hệ thống

	1
	Tiếp nhận mẫu
	THEMAUGOC/
(ví dụ: a1.png)
	Bắt buộc sao chép tệp ảnh mộc/mẫu của khách hàng vào thư mục tiếp nhận để bắt đầu quy trình.

	2
	Phân tích AI Vision
	Prompt-phan-tich-hinh.md
	Sử dụng AI Vision phân tích ảnh theo prompt chuẩn để xác định: Cốt gỗ, Sheen (Độ bóng), Grain (Vân), và chẩn đoán kỹ thuật.

	3
	Đối chiếu thư viện
	HETHONGMOTA/
QUITRINHSON/
	So sánh đặc trưng với 22 mẫu chuẩn. Nếu khớp, lấy quy trình sơn chuẩn của QUITRINHSON/. Nếu là mẫu mới, tự thiết kế quy trình mới.

	4
	Liên kết sản phẩm
	DANHMUCSANPHAM/
	Tra cứu 174 tệp sản phẩm thực tế của BTChem để đưa mã sơn lót, phủ, màu lau, chất làm cứng và tỷ lệ pha chế vào bảng quy trình.

	5
	Lưu trữ & Dọn dẹp
	KETQUA/
XONG/
	Lưu báo cáo quy trình tại KETQUA/ dưới dạng file .md. Di chuyển ảnh mẫu gốc sang XONG/ để giải phóng thư mục chờ.




2. Mô tả chi tiết quy trình vận hành chuẩn
Bước 1: Tiếp nhận mẫu màu gỗ (THEMAUGOC)
Khi nhận hình ảnh mẫu mộc chưa sơn hoặc mẫu sơn từ khách hàng/kỹ thuật viên, bắt đầu sao chép ảnh vào thư mục chính: C:\antigra-DS\CLAW_LAM_VIEC\WEB-DAY-NGHE\HETHONGXEMMAU\THEMAUGOC\.
Quy tắc SOP bắt buộc: Luôn làm sạch thư mục này sau khi hoàn thành để chuẩn bị cho lượt phân tích tiếp theo.
Bước 2: Phân tích & Chẩn đoán hình ảnh (AI Vision)
Sử dụng prompt mẫu tại Prompt-phan-tich-hinh.md để hướng dẫn AI phân tích các đặc trưng bề mặt:
- Vân gỗ (Grain): sắc nét, độ sâu, hình dạng vân núi/vân sọc.
- Ghim gỗ (Pores): trạng thái hở ghim (open-pore) hay lấp đầy (closed-pore).
- Độ bóng (Sheen): mờ sâu, mờ 30%, satin, hay bóng gương.
- Độ tương phản: sự chênh lệch sắc độ giữa tim gỗ và thịt gỗ phẳng.
Đồng thời chẩn đoán kỹ thuật áp dụng là Sơn bệt màu đặc (Pigmented), Lau màu Stain nền (Stain), hay Lau màu nhấn tim gỗ (Glaze/Ceruse).
Bước 3: Đối chiếu thư viện mô tả thẻ mẫu chuẩn
Đối chiếu các đặc trưng phân tích được với 22 tệp mô tả mẫu chuẩn trong thư mục HETHONGMOTA/ (gồm 10 mẫu BTChem nguyên bản và 12 mẫu Cotswold mới).
Nếu mẫu trùng khớp với mô tả có sẵn, hệ thống sẽ tự động liên kết với quy trình sơn nền tảng trong thư mục QUITRINHSON/. Nếu là mẫu mới lạ, AI sẽ tự thiết kế quy trình sơn dựa trên cốt gỗ thực tế.
Bước 4: Thiết lập quy trình chi tiết với hóa chất thực tế
Sử dụng dữ liệu sản phẩm trong thư mục DANHMUCSANPHAM/ (chứa 174 tệp sản phẩm thực tế của BTChem được trích xuất tự động từ file Excel của nhà máy):
- Xác định chính xác mã sơn lót (như Lót PU FD 0212 TN, Lót AC TN, Lót trắng FD2106...).
- Chọn mã màu nhuộm/tinh màu (như Vàng BT, Đỏ BT, Màu Dye, Stain K25 trắng, Glaze đen BT2203...).
- Chọn chất làm cứng và dung môi pha loãng phù hợp theo tỷ lệ tiêu chuẩn.
- Thiết lập bảng quy trình chi tiết gồm: Tên bước, loại vật tư, tỷ lệ pha chế, thời gian khô tối thiểu, và định lượng tiêu hao thực tế (Kg/m²).
Bước 5: Lưu kết quả phân tích & Dọn dẹp lưu trữ
Sau khi thiết kế quy trình sơn gỗ hoàn tất:
- Lưu báo cáo kết quả dưới dạng tệp Markdown tại thư mục KETQUA/ với tên dạng: QT_mau_[Tên_Ảnh].md.
- Thực hiện dọn dẹp hệ thống bằng cách di chuyển (Move-Item) tệp ảnh mẫu gốc từ THEMAUGOC/ sang thư mục hoàn thành XONG/ để làm trống thư mục chờ.




