Quy trình kiểm tra, kiểm soát bảng màu của màu sơn Pigment 
không bị chạy màu, ngả vàng giữa các lô 




Bước 1: NM báo BT chuẩn bị NL sơn của màu sơn pigment và NM cho chuẩn bị NL làm bảng màu theo số lượng

Bước 2: BT chuẩn bị sơn cho màu sơn pigment và giao cho NM
Bước 3: 
- Thông báo mượn bảng màu gold seal. 
- Kỹ Thuật – BT cho sơn mẫu trên bảng màu và cùng BQĐ – XS kiểm tra so sánh với bảng màu gold seal -> => Nếu Ok 2 bên cùng ký lưu và áp dụng cho hàng sản xuất đại trà, bảng màu lưu tại VP của BQĐ – XS và nếu không Ok, làm lại
- So lại các bảng màu/3 lô với nhau và so lại với bảng màu gold seal.

Bước 4: NM thực hiện ký và lưu bảng màu theo hàng sản xuất đại trà -> So lại các bảng màu/3 lô với nhau và so lại với bảng màu gold seal.
Note: 
- NM thực hiện việc kiểm soát bảng màu gold seal & bảng màu sản xuất đại trà theo đợt và mượn trả bảng màu theo quy định đã ban hành
- Kiểm tra, hủy bảng màu nếu sau 3 lần sản xuất bị chạy/phát sinh khác 
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